;localization:
;Copy dheng.ini to dhxxx.ini(xxx is taking the 2-letter language
;abbreviation from the ISO Standard 639 and adding a third letter,
;as appropriate, to indicate the sublanguage).

;This section must use english
[Info]
Language=Chinese(Simplified)
Author=louice

[String]
//netupdate dialog begin-----------------------
Net Upgrade=网络升级
OpenFile=打开文件
Upgrade progress=升级进度
SendBios=升级BIOS
SendWeb=升级WEB
SendBoot=升级BOOT
BiosAndBoot=升级BIOS/BOOT
The file has been send out, please wait...=文件已传送完毕，请等待..
Upgrade Progress=升级进度
Send upgrade data error!=发送升级数据出错!
Upgrade is completed, the device is going to restart!=升级完成，设备即将重启!
Fail to stop upgrade!=结束升级失败!
Fail to send upgrade file!=发送升级文件失败!
Fail to start upgrade=开始升级失败!
Current file is not a right file for upgrade=当前文件不是正确的升级文件!
//netupdate dialog end-----------------------

//display dialog begin------------------------
Exception=异常
Capture Picture faild!=抓图失败!
//display dialog end------------------------

//webrec ocx begin----------------------
Password is error.=密码不正确
The user is not exited.=帐号不存在
Login is overtime.=登录超时
The user has logined.=帐号已登录
The user is locked.=帐号已被锁定
The user is invalid.=帐号已被列为黑名单
System is busying.=资源不足，系统忙
It cann't find the device.=找不到主机
Exception Error=异常未知错位
SIT unsuccessful!=云台三维定位失败!
The username is more than 8, the charactor after 8th will be cut off!=用户名字符数大于8个,第8个字符之后将被截断!
Error!=错误!
Fail to parse domain name to hostname!=域名解析失败!
Configuration=配置
Platform=平台接入
//webrec ocx end----------------------

//alarm dialog begin-----------------------
Alarm Sound=报警声音
Sound Path=声音路径
Play Sound=播放报警提示音
Open Video=打开视频
Listen Alarm=监听报警
Time=时间
Alarm Type=报警类型
Alarm Port/Channel=报警端口/通道号
Video Shelter=视频遮挡
Disk-Full=硬盘已满
Disk-Error=硬盘故障
Extern Alarm=外部报警
Video Loss=视频丢失
Motion Detect=动态检测
Drive NO.=磁盘号
serial number=序号
Stop=停止
//alarm dialog end-------------------------

//videowind ocx begin-------------------------
Local Record=本地录像
Capture Picture=抓图
Change Show Mode=切换显示
Local Range=局部放大
Close Video=关闭视频
High Picture Quality=高画质
Low Picture Quality=低画质
1-window Preview=一窗口预览
4-window Preview=四窗口预览
8-window Preview=八窗口预览
9-window Preview=九窗口预览
16-window Preview=十六窗口预览
6-window Preview=六窗口预览
12-window Preview=十二窗口预览
Start Channel=预览通道
//videowind ocx end-------------------------

//playback dialog begin-----------------
Playback=回放
Type=类型
Record=录像
Alarm=报警
Motion=动态
Card=卡号
Parameter=参数
Channel=通道
CardNo.=卡号
Begin Time=开始时间
End Time=结束时间
Operation=操作
Search=查询
Download=下载
Play=播放
Open Local Record=打开本地录像
Search Local Record=查询本地录像
Search Device Record=查询设备录像
Video Window No.=播放窗口号
File Name=文件名称
Picture=图片
Local=本地
Open file failed!=打开文件失败!
Playback Failed!=回放失败!
Please login first!=请先登陆!
The card is null!=卡号为空!
Info=提示
No Record!=无记录!
Too Many Records!=文件数量过多,只显示前100个!
Search Failed!=查询失败!
Please Select First!=请先选择!
Stop To Download Failed!=停止下载失败!
Download Completely!=下载完成!
Can't download file and playback in same channel, please select another channel!=不能在同一通道即回放又下载,请选择其它通道下载!
pb_File Size=大小(KB)
Multiple-channel Playback=多路回放
Record Type=录像类型
Common Record=普通录像
Alarm Record=报警录像
Motion Detect=动态检测
Card Record=卡号录像
//playback dialog end-----------------

//burning dialog begin---------------------------
Burn=刻录
Search Available Burning Device=查询可用刻录设备
Search=查询
Password=密码
Set=设置
Preview=片头
Type=类别
Brief=案由
Date=日期
Inquisitor=询问人
Interrogator=讯问人
Recordist=录制人
File No.=档案编号
Title=标题
Record No.=录制编号
Inquire Date=询问日期
Inquiry Place=询问地点
Inquiry Dept.=询问部门
Record Dept.=录制部门
Record Content=录像内容
Channel 1=通道一
Channel 2=通道二
Channel 3=通道三
Channel 4=通道四
Channel 5=通道五
Channel 6=通道六
Channel 7=通道七
Channel 8=通道八
Channel 9=通道九
Channel 10=通道十
Channel 11=通道十一
Channel 12=通道十二
Channel 13=通道十三
Channel 14=通道十四
Channel 15=通道十五
Channel 16=通道十六
Start Burning=开始刻录
Stop Burning=停止刻录
Burning Progress=刻录进度
Is Burning=是否正在刻录
Begin Time=开始时间
Elapsed Time=已刻录时间
Total Disk Capacity=光盘总容量
Remanent Disk Capacity=光盘剩余容量
Burned Disk Capacity=已刻录容量
Burning State=刻录状态
Mark=打点
Customized Overlay=自定义叠加
No Available Device!=无设备!
Search Failed!=失败!
The max length of the password is 8!=密码最大长度为8位!
Set Succeeded!=设置成功!
Set Failed!=设置失败!
Choose the burning Device!=选择刻录设备!
Choose the burning Channel!=选择刻录通道!
Start burning succeeded!=开始刻录成功!
Start burning failed!=开始刻录失败!
Stop burning succeeded!=停止刻录成功!
Stop burning failed!=停止刻录失败!
No Burning!=无刻录!
Mark Succeeded!=打点成功!
Mark Failed!=打点失败!
Normal=正常
Seconds=秒
Initializing=正在初始化
Burning=正在刻录
Burning Error=刻录出错
Stop For Full Disk=盘满停止
No=无
//burning dialog end---------------------

//setpath dialog begin------------------
Please Select The Directory!=请选择目录!
Set Path=设置存储路径
Path=路径
Browse=选择
Set Succeeded!=设置成功!
Set Failed!=设置失败!
Ok=确定
Cancel=取消
//setpath dialog end----------------------

//setptz dialog begin---------------
Set PTZ=云台设置
Auto-Scan=线性扫描
Left Limit=设置左边界
Right Limit=设置右边界
Preset=预置点
Add=添加
Delete=删除
Auto-Tour=巡航组
Delete Group=删除巡航组
Pattern=巡迹
pt_Start Record=开始记录
pt_Stop Record=停止记录
Assistant=辅助
Start=开始
Stop=停止
Apheliotropic Compensation=背光补偿
Digital Zoom=数字变倍
Night Vision=夜视功能
Camera Brightness=摄像机亮度
Preset Title=预置标题
//setptz dialog end--------------------

//about dialog begin----------
ab_About=关于
ab_Ok=确定
ab_Version=版本信息
//about dialog end----------

//web--------------------------
Password is error.=密码不正确
The user is not exited.=帐号不存在
Login is overtime.=登录超时
The user has logined.=帐号已登录
The user is locked.=帐号已被锁定
The user is invalid.=帐号已被列为黑名单
System is busying.=资源不足，系统忙
It cann't find the device.=找不到主机
Error=错误
User Name=用户名
Password=密码
Login=登录	
SysConfig=系统配置
RecQuery=录像查询
w_AlarmConfig=报警设置
About=关于
Logout=退出
MainStream=主码流
SecondStream=辅码流
AudioTalk=开始对讲
StopTalk=停止对讲
OpenRec=本地回放
Zoom=变倍
Focus=变焦
Iris=光圈
w_Step=步长(1-8):
w_SetValue=值(1-255):
Bright=亮度
Cont=对比度
Sat=饱和度
Hue=色度
Reset=重置
PicturePath=抓图路径
RecordPath=录像路径
SetPicturePath=设置抓图保存的路径
SetRecordPath=设置录像保存的路径
Img Config=图像配置
Other Config=其他配置
Preset=预置点
Auto-Tour=点间巡航
Auto-Pan=水平旋转
Auto-Scan=线扫
Pattern=巡迹
AUX ON=辅助开
AUX OFF=辅助关
LightWiper=灯光雨刷
w_PTZsetting=云台设置
Stop=停止
Close=关闭
w_ptjr=平台接入
w_ptjrtitle=平台接入设置
w_refresh=刷新
w_trefresh=刷新摄像头列表
//web--------------------------

//config ocx begin-------------------
C_Config=配置
C_MultiClient=信息
C_Device Config=设备配置
C_INFO=系统信息
C_VERSION=版本信息
C_Refresh=刷新
C_Subject=项目
C_Information=信息
C_Serial No.=序列号
C_VideoNo. I/O=视频端口 I/O
C_AudioNo. I/O=音频端口 I/O
C_AlarmNo. I/O=报警端口 I/O
C_NetPort No.=网络端口
C_RS232 No.=RS232串口
C_ParallelPort No.=并行端口
C_Software Version=软件版本
C_AdvanceSet=高级配置
C_HDD INFO=硬盘信息
C_Serial=序号
C_Total=总信息
C_IDE Status=硬盘状态
C_Free Space/Volume=剩余/总容量
C_Sleep=休眠
C_Run=活动
C_NEVER=从不
C_Everyday=每天
C_Every Sunday=星期天
C_Every Monday=星期一
C_Every Tuesday=星期二
C_Every Wednesday=星期三
C_Every Thursday=星期四
C_Every Friday=星期五
C_Every Saturday=星期六
C_1 Day ago=1天之前
C_2 Days ago=2天之前
C_3 Days ago=3天之前
C_4 Days ago=4天之前
C_7 Days ago=7天之前
C_30 Days ago=30天之前
C_LOG=日志
C_Log Time=日志时间
C_All=全部
C_Event=事件
C_Clear=清除
C_SETTING=系统设置
C_GENERAL=普通设置
C_Stop Record=停止
C_Overwrite=覆盖
C_Save=保存
C_System Time=系统时间
C_Sync PC=同步PC
C_Date Format=日期格式
C_Date Separator=日期分隔符
C_Time Format=时间格式
C_HDD Full=硬盘满时
C_Pack Duration=录像长度
C_Minute=分钟
C_DevNo=本机编号
C_Video Standard=视频制式
C_Save as=复制于
C_Default=默认    
C_YYYY MM DD=年 月 日
C_MM DD YYYY=月 日 年
C_DD MM YYYY=日 月 年
C_24-HOUR=24小时制
C_12-HOUR=12小时制
C_ENCODE=编码设置
C_Channel Name=通道名
C_Normal Stream=普通码流
C_Extra Stream=扩展码流
C_AV Enable=音频/视频
C_Video=视频
C_Audio=音频
C_Bit Rate=码率控制
C_Frame Rate(FPS)=帧率(FPS)
C_Frame Rate=帧率
C_Compression=编码模式
C_Resolution=分辨率
C_Quality=画质
C_Rec_Normal=普通码流
C_Rec_Motion=动态码流
C_Rec_Alarm=报警码流
C_Assistant_1=扩展流1
C_Assistant_2=扩展流2
C_Assistant_3=扩展流3
C_CBR=限定码流
C_VBR=可变码流
C_SCHEDULE=录像计划
C_Sunday=星期日
C_Monday=星期一
C_Tuesday=星期二
C_Wednesday=星期三
C_Thursday=星期四
C_Friday=星期五
C_Saturday=星期六
C_Set=设置
C_OK=确定
C_Cancel=取消
C_Record Info=录像信息
C_Regular=普通
C_MD=动检
C_Prerecord=预录
C_Redundancy=冗余
C_Week day=星期
C_Period 1=时间段1
C_Period 2=时间段2
C_Period 3=时间段3
C_Period 4=时间段4
C_Period 5=时间段5
C_Period 6=时间段6
C_All Week=整个星期
C_Sun.=星期日
C_Mon.=星期一
C_Tues.=星期二
C_Wed.=星期三
C_Thurs.=星期四
C_Fri.=星期五
C_Sat.=星期六
C_RS232=串口设置
C_232 COM=串口选择
C_Function=功能
C_Data Bits=数据位
C_Baudrate=波特率
C_Stop Bits=停止位
C_Parity=校验
C_None=无
C_Odd=奇校验
C_Even=偶校验
C_Console=普通串口
C_KeyBoard=控制键盘
C_Adapter=透明串口
C_NetKeyBoard=网络键盘
C_PTZMatrix=云台矩阵
C_COM =串口
C_NETWORK=网络设置
C_IP Address=IP地址
C_Username=用户名
C_DeviceName=设备名称
C_HTTP Port=HTTP端口
C_UDP Port=UDP端口
C_Max TCP=网络用户连接数
C_TCP Port=TCP端口
C_HTTPS Port=HTTPS端口
C_SSL Port=SSL端口
C_EtherNet=以太网
C_Second DNS=备选DNS服务器
C_DNS=首选DNS服务器
C_NETCONFIG=网传能力设置
C_PORTCONFIG=端口设置
C_IPMulticast=组播设置
C_AutoIPAddr=自动获取IP
C_Subnet Mask=子网掩码
C_Gateway=网关
C_Interface=接口类型
C_Mac Address=MAC地址
C_Enable=使能
C_RemoteHost=远程主机
C_Host Port=端口
C_E-MAIL=电子邮件
C_Port=端口
C_Aim Address=目的地址
C_CC Address=抄送地址
C_Bcc Address=暗抄地址
C_Subject.=邮件标题
C_10MBase-T=10MBase-T
C_10MBase-T full-duplex=10MBase-T全双工
C_100MBase-TX=100MBase-TX
C_100M full-duplex=100M全双工
C_10M/100M Adapted=10M/100M自适应
C_Alarm Server=报警服务器
C_Log Server=日志服务器
C_SMTP Server=SMTP服务器
C_Multicast=多播组
C_NFS Server=NFS服务器
C_Ftp Server=FTP服务器
C_PPPoE Server=PPPoE服务器
C_DDNS Server=DDNS服务器
C_DNS Server=DNS服务器
C_Ethernet =以太网
C_AutoIPAddr=自动获取IP
C_Regist IP:=注册IP
C_DDNS: host-name=DDNS主机名
C_MUL-DDNS=DDNS
C_User=用户
C_DDNS Information=DDNS信息
C_Server Type=服务器类型
C_Server IP=服务器IP
C_Server Port=服务器端口
C_DomainName=域名
C_Config Alia=配置别名
C_FTP=FTP设置
C_User Name=用户名
C_Password=密码
C_File Size=文件长度(KB)
C_Interval=时间间隔
C_FTP Enable=FTP使能
C_FTP path=FTP路径
C_Host IP=服务器IP
C_Period Info=时间段信息
C_HDD MANAGEMENT=硬盘管理
C_VIDEO MATRIX=视频矩阵
C_SNAP PICTURE=抓图设置
C_Clear Data=清除数据
C_Set as read-write=设置读写
C_Set as read-only=设置只读
C_Set as redundant=设置冗余
C_Error recovery=错误恢复
C_Control HDD=控制磁盘
C_Video Output=视频输出
C_Group.1=组1
C_Group.2=组2
C_Group.3=组3
C_Group.4=组4
C_Group.5=组5
C_Group.6=组6
C_ALARM. =报警设置
C_All Channel=全部通道
C_Source of alarm=报警源
C_Record Channel=录像通道联动
C_Latch=录像延时
C_sec.=秒
C_Alarm Out=报警输出
C_Normal Close=常闭型
C_Normal Open=常开型
C_Local Input=本机输入
C_Net Input=网络输入
C_Local Alarm=本地报警
C_Net Alarm=网络报警
C_Record Channel=录像通道
C_Record Out Channel=录像通道联动
C_AbnormalSet=处理方式
C_AlarmIn=报警输入通道
C_Event Type=事件类型
C_DETECT=视频检测
C_Motion Detect=动态检测
C_Region=区域
C_Select=设置
C_Sensitivity=灵敏度
C_Upload Server=上传服务器
C_Enable Tour=开启轮巡
C_Send E-Mail=发送邮件
C_Local Tip=屏幕显示
C_PAN/TILT/ZOOM=云台设置
C_Decoder=解码器
C_(Channel)=(通道)
C_Protocol=协议
C_Address=地址
C_Save lost!=保存失败!
C_Save success=保存成功
C_Default Path:=默认路径:
C_ADVANCED.=高级选项
C_ACCOUNT.=用户帐号
C_User ID=用户名
C_Reuseable=复用
C_Authority=权限列表
C_Warning!=警告!
C_Error!=错误!
C_Memo=备注
C_Account=用户帐号
C_Name=名称
C_UserName=用户名
C_Old Password=旧密码
C_New Password=新密码
C_Set Group=组设置
C_Group Information=组信息
C_Set Power=权限设置
C_Password is not matched!=密码不匹配!
C_Operation failed!=操作失败!
C_Operation failed!Invalid character in username!=保存失败!用户名存在非法字符!
C_Operation failed!Invalid character in group name!=保存失败!用户组名存在非法字符!
C_Group name exists!=用户组已经存在!
C_User name exists!=用户已存在!
C_The username is requisite!=用户名不能为空!
C_The group name is requisite!=用户组名不能为空!
C_Can't create a group without any rights!=不能创建无权限用户组!
C_Can't create a user without any rights!=不能创建无权限用户!
C_Can't modify the right which is used by some user!=不能修改用户使用中的权限!
C_Sure to Delete =确定删除
C_Delete unsuccessful,it may be reserved group!=删除不成功，可能为保留用户组!
C_Delete unsuccessful,it may be reserved user!=删除不成功，可能为保留用户!
C_Can't edit reserved user!=保留用户不允许编辑!
C_Can't edit yourself except the password!=只能修改自己的密码!
C_Old password is error!=旧密码错误!
C_Failed to get user information!=获取用户信息失败！
C_This user exist!=用户已存在！
C_Success to add user!=添加用户成功！
C_Fail to add user!=添加用户失败！
C_Success to modify user!=修改用户成功！
C_Fail to modify user!=修改用户失败！
C_Are you sure to delete the user=确定删除用户
C_Success to delete user!=删除用户成功！
C_Fail to delete user!=删除用户失败！
C_Success to modify password!=修改密码成功！
C_Error password!=密码错误！
C_Fail to modify password!=修改密码失败！
C_This group exist!=用户组已存在！
C_Success to add group!=添加用户组成功！
C_Fail to add group!=添加用户组失败！
C_Success to modify group!=修改用户组成功！
C_Fail to modify group!=修改用户组失败！
C_Are you sure to delete the group=确定删除用户组
C_Success to delete group!=删除用户组成功！
C_Fail to delete group!=删除用户组失败！
C_Name is needed!=名称不能为空！
C_Error to confirm password!=验证密码错误！
C_Can not modify reserved user!=不能修改保留用户!
C_Can not delete reserved user!=不能删除保留用户!
C_Group=组
C_Confirm=验证
C_Modify Password=修改密码
C_Add User=添加用户
C_Modify User=修改用户
C_Delete User=删除用户
C_Modify PWD=修改密码
C_Add Group=添加组
C_Modify Group=修改组
C_Delete Group=删除组
C_HDD MANAGEMENT=硬盘管理
C_ALARM INPUT=报警输入
C_Alarm Input Channel=报警输入
C_ALARM OUTPUT=报警输出
C_Alarm Output Channel=报警输出
C_AUTO MAINTAIN=自动维护
C_Auto-Reboot System=自动重启
C_Auto-Delete Old Files=自动删除旧文件
C_VIDEO MATRIX=视频矩阵
C_Alarm In=报警输入
C_Enable Tour=开启轮巡
C_SNAP PICTURE=抓图设置
C_Web Enable=Web使能
C_Device NO.=设备编号
C_Msg Interval=消息间隔
C_State URL=状态URL
C_Image URL=图片URL
C_SNAP mode=抓图模式
C_Strategy=网络传输QoS
C_Quality first=画质优先
C_Fluency first=流畅优先
C_Auto Mode=自适应
C_Worst=最低
C_Worse=较低
C_Bad=低
C_Good=中等
C_Better=较高
C_Best=最高
C_Period=布防时间段
C_Set Information=设置信息
C_Ignored Time=忽略时间
C_Sound path=声音路径
C_Dev_Disconnect=设备断线
C_Record Latch=录像延时
C_Alarm Latch=报警延时
C_Tour=轮巡通道
C_PTZ Action=云台联动
C_Capture=抓图
C_MilSec=毫秒
C_Overlay=叠加
C_Set=设置
C_Time Display=时间标题
C_Channel Display=通道标题
C_Cover-Area=区域遮盖
C_The group if reserved!=这个是保留组!
C_Login Device>>=选择登陆设备>>
C_Please select login devices=请选择自动登陆设备
C_AlarmWindowNum=报警切换窗口数
C_The account and the password cannot be same.=账户和密码不能相同！
C_The length of password should be greater than 6.=密码长度不能小于6位。
C_The password must contain the character.=密码必须包含字符。
C_The password must contain the numeral.=密码必须包含数字。
C_Display Config=显示配置
C_CtrlPanel=面板操作
C_Time Transparence=时间透明度
C_Channel Transparence=通道名透明度
C_Opacity=不透明
C_Translucence=半透明
C_Transparence=透明
C_Addr.=地址
C_PTZ config=云台配置
C_Time Sheet=时间表
C_Timer Set=时间设置
C_Mail=发送邮件
C_Limit BitRate=码流值
C_Re. BitRate=推荐码率
C_Highspeed downloading=高速下载
C_`System=系统操作
C_`Config=配置操作
C_`Storage=数据管理
C_`Alarm=报警事件
C_`Record=录像操作
C_`Account=用户管理
C_`Clear=日志清除
C_`Playback=文件操作
C_HDD=磁盘
C_Normal Reboot=正常重启
C_Device Shut Down=设备关闭
C_Abnormity Reboot=异常重启
C_Save Config=保存配置
C_Load Config=读取配置
C_User Login=用户登录
C_User Logout=用户注销
C_File System error=文件系统出错
C_Storage device Write Error=存储设备写错误
C_Storage device Read Error=存储设备读错误
C_Storage device No.=存储设备号
C_Set Storage device Type = 设置存储设备类型
C_Format Storage device=格式化存储设备
C_Alarm End=外部报警结束
C_Channel No.=通道号
C_Start Record=开始录像
C_Stop Record=停止录像
C_Clear Log=清除日志
C_General Config=普通配置
C_Comm Config=串口配置
C_Net Config=网络配置
C_Record Config=录像配置
C_Image Config=图像配置
C_Motion Detect Config=动态检测配置
C_Alarm Config=报警配置
C_Channel Title Config=通道标题配置
C_Mail Config=邮件配置
C_Preview image Config=预览图像配置
C_PPPOE Config=PPPOE配置
C_DDNS Config=DDNS配置
C_Sniffer Config=Sniffer配置
C_DSP Config=DSP配置
C_Color Config=颜色配置
C_Config Info=配置相关
C_Search=查找
C_Channel=通道
C_Alarm=报警
C_Preset=预置点 
C_Pattern=巡迹 
C_Auto-Tour=点间巡航
C_Type=设备类型
C_Time=时间
C_ADVANCED CONTROL.=高级控制
C_Recording Control=录象控制
C_Mode=模式
C_Schedule`=自动
C_Manual`=手动
C_Stop`=停止
C_Mark=标志校验
C_Space=空校验
C_Min.=分
C_Sec.=秒
C_Load Config Timeout!=加载配置超时!       
C_FTP path=远程路径
C_The residual percentage of storage device is =剩余存储空间
C_Storage device is no space=磁盘空间不足
C_Alarm In.=外部报警开始
C_NetAlarm In.=网络报警输入
C_Video Loss=视频丢失
C_Search Log=查询日志
C_Record Search=录像查询
C_Record Download=录像下载
C_Record Playback=录像回放
C_Record Backup=录像备份
C_Record Backup Error=录像备份错误
C_Record=录像
C_Start Time=开始时间
C_End Time=结束时间
C_Can't delete the group which isn't empty!=不能删除非空用户组
C_Snap Interval=抓图间隔
C_Snap_Timing=定时抓图
C_Snap_Spring=触发抓图
C_`S=秒
C_`F=帧
C_Preview=预览
C_Group Name=组名
C_Aim Address 1=接收地址1
C_Aim Address 2=接收地址2
C_Aim Address 3=接收地址3
C_Sender=发送者
C_Camera Mask Detect=视频遮挡
C_PTZ setting=云台设置
C_TimeSetting Error!=时间设置错误!
C_If new IP is different from the device saved,you must use new IP to connect the device after saving config successful!=如果新IP跟设备保存的不同,保存配置成功后必须用新IP进行登录!
C_If new Information of Host is different from the device saved,the device will Auto reboot after saving config successful!=如果新的服务器信息跟设备保存的不同,设备重启后才能使新的配置生效!
C_Day(s) Ago=天前
C_Custom=自定义
C_If new HTTP port is different from the device saved,the device must be reboot for have effect after saving config successful!=如果新HTTP端口跟设备保存的不同,设备重启后才能使新的配置生效!
C_If this information is different from the device saved,the divice will auto reboot after saving config successful!=如果此信息跟设备保存的不同,设备重启后才能使新的配置生效!
C_File Error!=文件错误!
C_Load lost!=加载失败
C_Load success=加载成功
C_User can't outdo rights which group is selected!=用户的权限不能超过所选组的权限!
C_Fail to copy!=复制失败!
C_If new Information of Host is different from the device saved,the device must be reboot for have effect after saving config successful!=如果新的服务器信息跟设备保存的不同,设备重启后才能使新的配置生效!
C_If new TCP port is different from the device saved,the device must be reboot for have effect after saving config successful!=如果新TCP端口跟设备保存的不同,设备重启后才能使新的配置生效!
C_Load Config Timeout!=加载配置超时!
C_Please sure yourself have rights to operate this function!=请确定是否有权限操作此功能!
C_SNAP & WATERMARK=抓图&水印
C_WaterMark Enable=启用水印
C_Steam Type=水印码流
C_WMK. Type=水印方式
C_WMK. Character=水印字符
C_Character=字符
C_Picture=图片

F_sec.=秒
F_min.=分
F_hr.=小时
F_Company ID=公司ID
F_VAP Path=VAP路径
F_Device No.=设备编号
F_TCP Port=TCP端口
F_UDP Port=UDP端口
F_Device Name=设备名称
F_CS Enable=启用中心服务
F_CSIP=中心服务器IP
F_CS Port=中心服务器端口
F_Alive Enable=启用心跳服务
F_Alive IP=心跳服务器IP
F_Alive Port=心跳服务器端口
F_Alive Interval=心跳间隔
F_Reg Enable=启用注册服务器
F_Reg IP=注册服务器IP
F_Reg Port=注册服务器端口
F_Reg Time=注册有效时间
F_Authorize IP=鉴权服务器IP
F_Authorize Port=鉴权服务器端口
F_Authorize Name=鉴权服务器帐号
F_Authorize Password=鉴权服务器密码
F_ACS IP=自注册服务器IP
F_ACS Port=自注册服务器端口
F_ACS Username=自注册帐号
F_ACS Password=自注册密码
F_Updata=启用上报
F_Updata Interval=上报间隔
F_Device Positon=设备标签
F_CoordinateGPS=GPS坐标
F_ConnPass=接入码
F_Save=保存
F_Refresh=更新
F_Server IP=服务器IP
F_Server Port=服务器端口
F_User Name=用户名
F_Password=密码
//config ocx end-------------------

//add new word-------------------
No Records!=无记录
DeviceName=设备名称
Picture Record=图片
w_reboot=重启设备
w_reboottitle=重启设备
w_rebootfail=没有权限或设备有更高权限用户登录!
w_rebootconfirm=确定要重启设备?
w_exitconfirm=确定退出吗？
Download Speed:=下载速度：

//ocx_Inter add by Zhengdh on 2008-5-8-14:41
F_Func Enable=功能启用
F_Device ID=设备ID
F_Channel=通道
F_Device Pin=设备Pin
F_Enable=启用
F_Username=用户名
F_PU ID=PU ID
F_ACS Enable=启用网管功能
F_ACS URL=网管URL
F_ACS User=网管用户名
F_ACS Psw=网管密码
F_Local User=本地用户名
F_Local Psw=本地密码
F_Tr IP=网管服务器IP
F_Tr Port=网管服务器端口
F_Time Zone=时区
F_Local Port=管理主机端口号
F_CS IP=CS IP
F_Listen Port=监听端口
F_FTP Port=FTP端口
F_NetBandUp=网络带宽
F_Server ID=服务器ID
F_SIP IP=SIP IP
F_SIP Port=SIP端口
F_RTSP Port=RTSP端口
F_FD ID=FD ID
F_FD Name=FD名称
F_FD Password=FD密码
F_Channel ID=通道ID
F_Reg Psw=注册密码
F_CMS IP=CMS IP
F_CMS Port=CMS端口
F_Manage IP=管理主机IP
F_Manage Port=管理主机端口
F_IP Port=主服务器端口号
F_subIP port=辅服务器端口号
F_Nat Port=代理服务器端口
F_Server subIP=辅服务器IP
F_Local IP=本地管理主机IP
F_Nat IP=代理服务器IP
F_CDMA Port=CDMA端口
F_useCDMA=启用CDMA
F_Net IP=公网IP
F_Net Port=公网端口
F_Surrogate=代理
F_SOAP URL=SOAP链接
F_Reserve=保留

//add by zhangsj on 2008-05-09 for atm search
Net Sniffer=非协议抓包
Com Sniffer=协议抓包
Query=查询
Assume=取款
AlterPwd=改密
Transfer=转帐
Deposit=存款
CDP=现金存款
PAY=特色业务
Card Info.=卡号信息
Sniffer Type=抓包类型
Card Type=交易类型
Card Sum=交易金额
Field1=域1
Field2=域2
Field3=域3
Field4=域4

//add by zhangsj on 2008-05-13 for watermark
WaterMark=水印
Local File=本地文件
Verify=校验
WaterMark Info=水印信息
WaterMark Juggle Info=水印篡改信息
NO.=编号
Position=位置

//add by zhangsj on 2008-05-14 for alarm AND config
Encode Alarm=编码器报警
Wireless Alarm=无线报警
Urgency Alarm=紧急报警
F_NO.=编号
F_Port=端口
F_SSID Search=无线网络ID搜索
F_SSID List=无线网络列表
F_SSID=无线网络ID
F_LinkMode=连接模式
F_Encryptione=加密
F_IP Set=IP设置
F_DevName=设备名称
F_Mask=子网
F_GateWay=网关
F_Apply=应用
F_Mode=模式
F_Auto=自动
F_Adhoc=点对点
F_Infrastructure=网络模式
F_Encrption=WEP加密
F_Off=关
F_on=开
F_WEP=加密模式
F_WEP64bit=WEP64位
F_WEP128bit=WEP128位
F_Key type=密码方式
F_WEP Key=密码
F_ASCII=ASCII
F_Hex=十六进制
F_ID=ID号
F_Group=组
F_Source IP=源IP
F_Dest IP=目的IP
F_Record=录像
F_Source Port=源端口
F_Dest Port=目的端口
F_FrameID1=关键字1
F_FrameID2=关键字2
F_FrameID3=关键字3
F_FrameID4=关键字4
F_FrameID5=关键字5
F_FrameID6=关键字6
F_Data=数据
F_Offset=起始位置
F_Length=长度
F_Key=关键字
F_Title=标题
F_Field1=域1
F_Field2=域2
F_Field3=域3
F_Field4=域4
F_Cancel=取消
F_Please input 5 ASIIC !=请输入5位ASIIC码域!
F_Please input 10 HEX !=请输入10位2进制数字!
F_Please input 13 ASIIC !=请输入13位ASIIC码!
F_Please input 26 HEX  !=请输入26位2进制数字!
F_Input Keys int ID 1 are differ!=ID1密码不一致!
F_Input Keys int ID 2 are differ!=ID2密码不一致!
F_Input Keys int ID 3 are differ!=ID3密码不一致!
F_Input Keys int ID 4 are differ!=ID4密码不一致!
F_Searching......=搜索......
F_WEP Key Check=密码校验
C_EXTEND FUNCTION=扩展配置
Wireless=无线配置
Auto Register=自动注册
Sniffer=抓包设置
C_Wireless=无线
C_Default=默认
C_Alarm Name=报警名称
C_In Address=输入地址
C_Out Address=输出地址
C_In Pattern=输入波形
C_Out Pattern=输出波形
C_Remote Address=遥控地址
C_Efect Time=延时时间
C_Smooth Time=平滑时间
C_Defend The Time=自定义时间
C_Infrared=无线输入
C_I Frame=I帧间隔控制
The configration take effect need device to restart, is restart now?=配置生效需要设备重启,是否现在重启?
Audio=打开声音

F_NONE=
F_G729_8KBIT=
F_G726_16KBIT=
F_G726_24KBIT=
F_G726_32KBIT=
F_G726_40KBIT=
F_PCM_8TO16BIT=
F_PCM_ALAW=
F_PCM_ULAW=
F_ADPCM_8K16BIT=
F_ADPCM_16K16BIT=
F_G711_ALAW=
F_MPEG2_LAYER1=
F_AMR8K16BIT=
F_G711_ULAW=
F_G722=
F_Encode Type=编码类型
F_Bit Rate=比特率
F_Sample Rate=采样率
F_Sample Bit=采样位
Audio Setting=音频设置
W_Burning=司法刻录
F_DNS=DNS
F_Second DNS=备用DNS
C_Preference=优先
DNS Setting=DNS设置
C_If new Language is different from the device saved,the device must be reboot for have effect after saving config successful!=设置新的语言需要设备重起后才能生效!
C_Language=语言
C_(Or press right button of mouse)=(或按鼠标右键)
C_Clean=清空
C_Delete=删除
C_ENGLISH=英文
C_CHINESE(S)=简体中文
C_CHINESE(T)=繁体中文
C_ITALIAN=意大利语
C_SPANISH=西班牙语
C_JAPANESE=日语
C_RUSSIAN=俄语
C_FRENCH=法语
C_GERMAN=德语
C_PORTUGUESE=葡萄牙语
C_TURKEY=土耳其语
C_POLISH=波兰语
C_ROMANIAN=罗马尼亚语
C_HUNGARIAN=匈牙利语
C_FINNISH=芬兰语
C_ESTONIAN=爱沙尼亚语
C_KOREAN=韩语
C_FARSI=阿拉伯语
C_DANSK=丹麦语
C_CZECHISH=捷克语
W_SysConfig_kl = 系统配置
W_RecQuery_kl=录像查询
W_AlarmConfig_kl=报警设置
W_About_kl=关于
C_Set as snapshot=设置快照盘
C_IDE Alarm=硬盘报警
C_Start Automatic Record=开始自动录象
C_IDE None=无硬盘
C_IDE Low=硬盘空间不足
C_IDE Err=硬盘出错
C_Inure Latch=去抖动
F_CsgEnable=启用注册服务器
F_Server Name=服务器名字
F_Anonymity=匿名登陆
F_Local Rtsp Port=RTSP端口
F_Local Ftp Port=FTP端口

C_Select all=默认全部
C_DISPLAY=显示输出
C_Please select setting entries that you want to restore default=请选择需要恢复默认的项

zgwt=中国网通
hwsgx=深圳华为
zxnys=平台接入
aerkate=阿尔卡特
szkd=苏州科达
hxht=平台接入
hzhs=杭州华三
whfh=武汉烽火
zjgx=浙江公信
zxlw=中兴力维
ywt=u网通
bjxf=北京迅飞
xjsx=先进视迅
bjsx=北京声迅
cdjf=成都佳发
shdxjt=上海电信家庭监控

C_Brightness=亮度
C_Contrast=对比度
C_Saturation=饱和度
C_Hue=色度
C_Gain=增益
C_Encode Color=画面颜色

IpcCC=摄像头属性
F_Strong=强
F_Weak=弱
F_AE=自动
F_ME_1/60=手动_1/60
F_ME_1/100=手动_1/100
F_ME_1/250=手动_1/250
F_ME_1/500=手动_1/500
F_ME_1/1000=手动_1/1000
F_ME_1/2000=手动_1/2000
F_ME_1/4000=手动_1/4000
F_ME_1/10000=手动_1/10000
F_ME_1/100000=手动_1/100000
F_Color_OFF=彩色
F_Color_ON=黑白
F_Exposure Mode=曝光模式
F_BackLight=背光补偿
F_AutoColor2BW=日夜/模式
F_Mirror=镜像
F_Flip=翻转
F_Middle=中
NTP Cfg=NTP配置
F_Host IP=主机IP
F_Host Port=主机端口
F_Update Interval=更新时间
F_M=分钟
Sound Alarm=音频报警
Audio Low=音频值低
Audio High=音频值高
C_Lower Limit=下限
C_Volume=音量
F_Interval(s)=间隔(秒)
F_Video Group=视频组合
F_Tour=巡航
F_Matrix=方案
C_Audio Alarm=音频报警
W_ACO=全部打开
W_ACC=全部关闭
W_ACO_T=打开或关闭所有摄像头
DownLoad Type=下载类型
File=文件
All=全部通道
Channel=通道号
Storage Station=存储位置

F_Remote Type=远程存储类型
F_Remote Path=远程存储路径
F_Record Type=录象类型
F_Local Storage=本地存储
F_Mobile Storage=移动存储
F_Remote Storage=远程存储
F_Net Normal=网络正常
F_Net Abnormity=断网事件
F_Regular=普通
F_MD=动检
F_Alarm=报警
C_Domain Name=域名
W_P1=播放
W_P2=暂停
W_P3=停止
W_P4=慢放
W_P5=快进
C_Upload=上传
F_Storage_msg=提示: 如果要使用FTP功能首先要进行FTP设置!
F_Max Connect=最大连接数
F_Playback=回放模式
F_Monitor=监视模式
C_IP Address 2=备用IP地址
C_Port 2=备用端口
C_EMAIL=邮件设置
F_FTP Storage=FTP存储
F_Net Abnormity(Local)=网络异常(存储到本地)
Inquire Time=询问时间
Inquest Time=讯问时间
Set Succeed!=设置成功!
Set Failed!=设置失败!
The greatest choosing number is equal to device number!=最多可选择的通道数为
Login IPS=登陆存储设备
IPS IP=存储设备IP
IPS Port=存储设备端口
Username=用户名
IPS Search=存储设备
IPS_Time=定时录像
IPS_Common=普通录像
IPS_Alarm=报警录像
IPS_Motion=动检录像
Device IP=设备IP
Fail to Login IPS!=登陆失败!
No Right=无权限!
C_Time Zone=时区
C_Update Interval=更新时间
C_Alive Time(sec.)=保活时间(秒)
C_Remote Ctrl=遥控
C_Normal Out=报警输出
C_Wireless Out=无线输出
C_NTP=NTP设置
C_Device Alia=设备别名
C_DEFAULT/BACKUP=默认/备份
The value is beyond the reach of scope!=输入值超出范围!
Scope=有效值范围
zjgx3=浙江公信3.0
C_WaterMark=水印
C_WMK. Setting=水印设置
C_Image Mode=图片格式
C_SNAP.=抓图设置
Can't config PTZ of which channel is in the state of realplay!=配置云台需在实时监视状态下!
C_Server SMTP=SMTP服务器
F_PU ID=设备ID
F_Auto Update Enable=自动升级使能
F_Update Path=升级路径
F_Update Hour=升级时间
F_Debug  on-off=调试开关
F_Debug IP=调试IP
F_Debug Port=调试端口
F_RTSP Port=RTSP端口
C_Never_1=从不
hzhuashu=华数接入
C_Touch Off=触发
Flip=翻转
Interrogate Place=讯问地点
Interrogate Dept.=讯问部门
F_Save as=复制于
Total Space=总容量
Remain Space=剩余容量
Name=名称
Burning Device is not in idle state=无法进行刻录,可能原因:设备没有处在空闲状态!
Burning Device is not a burning-room=无法进行刻录,可能原因:该设备不是刻录光驱!
Burning Device has not enough capability=无法进行刻录,可能原因:光盘容量不够!
Start Searching=开始查询
Stop Searching=停止查询
Other Burning Device is working=无法进行刻录,可能原因:有其他刻录设备正在工作!

C_r_CtrPanel=控制面板
C_r_Shutdown=关闭/重启
C_r_Monitor=实时监视
C_r_Monitor_01=实时监视通道01	
C_r_Monitor_02=实时监视通道02	
C_r_Monitor_03=实时监视通道03	
C_r_Monitor_04=实时监视通道04	
C_r_Monitor_05=实时监视通道05	
C_r_Monitor_06=实时监视通道06	
C_r_Monitor_07=实时监视通道07	
C_r_Monitor_08=实时监视通道08	
C_r_Monitor_09=实时监视通道09	
C_r_Monitor_10=实时监视通道10	
C_r_Monitor_11=实时监视通道11	
C_r_Monitor_12=实时监视通道12	
C_r_Monitor_13=实时监视通道13	
C_r_Monitor_14=实时监视通道14	
C_r_Monitor_15=实时监视通道15	
C_r_Monitor_16=实时监视通道16	
C_r_Replay    =回放
C_r_Replay_01 =回放通道01	
C_r_Replay_02 =回放通道02
C_r_Replay_03 =回放通道03
C_r_Replay_04 =回放通道04
C_r_Replay_05 =回放通道05
C_r_Replay_06 =回放通道06
C_r_Replay_07 =回放通道07
C_r_Replay_08 =回放通道08
C_r_Replay_09 =回放通道09
C_r_Replay_10 =回放通道10
C_r_Replay_11 =回放通道11
C_r_Replay_12 =回放通道12
C_r_Replay_13 =回放通道13
C_r_Replay_14 =回放通道14
C_r_Replay_15 =回放通道15
C_r_Replay_16 =回放通道16		
C_r_NetPreview=网络预览
C_r_NetPreview_01=网络预览通道01
C_r_NetPreview_02=网络预览通道02
C_r_NetPreview_03=网络预览通道03
C_r_NetPreview_04=网络预览通道04
C_r_NetPreview_05=网络预览通道05
C_r_NetPreview_06=网络预览通道06
C_r_NetPreview_07=网络预览通道07
C_r_NetPreview_08=网络预览通道08
C_r_NetPreview_09=网络预览通道09
C_r_NetPreview_10=网络预览通道10
C_r_NetPreview_11=网络预览通道11
C_r_NetPreview_12=网络预览通道12
C_r_NetPreview_13=网络预览通道13
C_r_NetPreview_14=网络预览通道14
C_r_NetPreview_15=网络预览通道15
C_r_NetPreview_16=网络预览通道16
C_r_Record=录像控制
C_r_Backup=录像文件下载(备份)
C_r_MHardisk=硬盘管理
C_r_MPTZ=云台控制	
C_r_Account=用户帐号	
C_r_Sysinfo=系统信息
C_r_Maintenance=维护管理
C_r_ConfigMana=配置管理
C_r_ConfigRecord=录像配置
C_r_Peripherals=外设管理
C_r_Storage=存储管理
C_r_BasicSet=基本配置
C_r_AdvanceSet=高级配置
C_r_RecordPlan=录像计划
C_r_Alarm=报警 I/0
C_r_Config=系统设置
C_r_QueryLog=日志查询
C_r_DelLog=删除日志
C_r_SysUpdate=升级系统
C_r_Control=控制设备
C_r_AutoMaintain=自动维护
C_r_GeneralConfig=普通设置
C_r_EncodeConfig=编码设置
C_r_RecordConfig=录像设置
C_r_ComConfig=串口设置
C_r_NetConfig=网络设置
C_r_AlarmConfig=报警设置
C_r_VideoConfig=视频检测
C_r_PtzConfig=云台设置
C_r_OutputConfig=输出配置
C_r_OutputModeText=输出模式


C_r_AbnormityConfig=异常配置
C_r_DefaultConfig=恢复默认
C_r_DataFormat=数据格式化

C_ABNORMITY CONFIG=异常配置
C_Record Configurations=录像配置
C_Alarm Configurations=报警配置
C_Output Mode=输出模式
C_MENU OUTPUT=菜单输出


C_Monitor=监视
C_Default Time=默认时间
C_Current Time=当前时间

Burning Finished=刻录完成!
LastWriteTime=修改时间

F_Device UA=设备UA
F_Protocol=实时协议
F_Register fail=注册失败
F_Register Succeed=注册成功
Interpreter=翻译人

C_Backup=备份
C_InfraredNo. I/O=无线端口 I/O
C_WIRemoteNo.=遥控端口
C_BULGARIA=保加利亚语
C_UNKNOWABLE=无法识别
Real Time lv3=实时等级高
Real Time lv2=实时等级中
Real Time lv1=实时等级低
Middle Level=默认等级
Fluency lv1=流畅等级低
Fluency lv2=流畅等级中
Fluency lv3=流畅等级高
Inquiry=询问
Interrogate=讯问
Fail To Restart!=重启失败!
C_Infrared Out=无线输出
C_Martix ID=矩阵ID
F_Channel State=通道注册状态
Matrix=矩阵
Matrix ID=矩阵编号
Video Input=视频输入
Monitor Output=监视器输出
Video Switch=视频切换
W_muticast=组播

C_NAS=NAS设置
C_NAS Enable=NAS使能
C_NAS path=NAS路径
//##############################new#######################
Video=视频区 
PTZ=云台
Advanced=高级:
Color=色彩
C_Channel_Num=当前通道：
C_Channel_Code=码流：
C_Channel_All=全部：

C_FTP mode=FTP方式
C_SMB mode=SMB方式

Burning Stop=刻录停止

C_Storage=存储设置
C_Storage Setting=存储设置
C_Record Type=录象类型
C_Net Normal=网络正常
C_Local Storage=本地存储
C_Net Storage=网络存储
C_Net Abnormity=网络异常
C_Exigency Storage(Local)=紧急存储到本地
C_Remote Path=远程存储路径

C_SLOVAKIAN=斯洛伐克语
C_Snap=抓图
C_(L)=(本地)
C_(N)=(网络)
C_Area=分区
C_Export Config=导出配置
C_Import Config=导入配置
C_Export Path=导出路径
C_Export Complete=导出完成!
C_Import Error=导入错误!
C_Import Fail=导入失败!
C_Import Success=导入成功!

Langtao=浪涛平台
F_Initiative=主动连接
No video=无视频
Pause=暂停
Playing=回放
Prompt=提示
C_NFS mode=NFS模式

C_IP Conflict=IP冲突
C_Network Disconnect=网络断开
F_Auto Lens=自动光圈
C_Osd Transparence=OSD透明度
C_DH_KBD=控制键盘
C_Transcom=透明串口

C_States=状态

F_MainServer IP=主服务器IP

F_TR69ServeURL=网管URL
F_TR69UserName=网管用户名
F_TR69Password=网管密码
C_SLOVENIAN=斯洛文尼亚语言
C_DST=夏令时
The username is more than 15, the charactor after 15th will be cut off!=用户名字符数大于15个,第15个字符之后将被截断!
C_Timing=定时
C_ALARM CENTER=报警中心
C_Day=日期
C_Hour=时间

C_Other Alarm=其它报警
C_Net Err=网络异常
Confirm=确认
BURNING_Password is not matched!=密码不匹配!
C_Last=最后
C_Week=周
C_Month=月
zjdl=电力平台
F_Connect Enable=接入使能
F_Connect Server IP=接入服务器IP
F_Connect Server Port=接入服务器端口
F_Device Listen Port=设备监听端口
F_Device Address NO.=设备地址编码
F_Device Connect Key=设备接入密钥
F_Device Domain=设备域名
IP Changed=设备IP地址已修改，请用新的IP地址重新访问!
Language Changed=设备语言已修改，语言生效请刷新浏览器页面!

C_Off=关闭
C_Network Resumed=网络恢复
C_Resumed=恢复
C_On=开启
C_r_VideoInputConfig=视频输入配置

F_Delay=延时
C_Upload Center=上传到中心
F_Nat Enable=私网穿透
C_Config Backup=配置备份
C_Copy=复制
C_Input=输入
Fail To Connect=连接失败
Main Connect Fail=主连接失败
Sub Connect Fail=子连接失败
Playback Channel=回放通道
PLAYBACK_DownloadByTime_Select Channel=按时间下载请选择一个通道!
ALARM_No Video=(外部报警无打开视频功能)
C_read-write=读写
C_read-only=只读
C_snapshot=快照
C_Page Up=上页
C_Page Down=下页
C_Page=页
PLAY_Preview=预览
F_Wireless Type=无线网络类型
F_APN=APN
F_Dial-up Serial=拨号号码
F_Wireless State=无线网络状态
F_Login State=注册状态
F_Subnet Mask=子网掩码
F_Yes=是
F_No=否
C_r_ModifyLanguange=修改语言
C_r_ModifyVideo=修改视频制式
C_r_ModifyAdvanced=修改高级选项
Playback_From=录像来源
Playback_DevcieRecord=设备本地
Playback_NetRecord=网络录像
CDMA/GPRS=CDMA/GPRS设置
Playback_Important File=重要
C_CODER Error=编码器故障
C_SD card inserted=SD卡插入
C_SD card pulled out=SD卡拔出
C_Temperature is too high=温度太高
C_Temperature is too low=温度太低
C_Low Battery=电池电量低
C_ACC OFF=ACC 断电
C_Load=加载
PLAYBACK_Emphasize All=设所有为重要
EXTEND_CFG_IP Filter=IP过滤
EXTEND_CFG_Talk Encode=对讲编码
C_Other Event=其他事件
C_ABNORMITY=异常处理
F_Operation failed!=操作失败!
F_Error!=错误!
C_Pack Mode=打包方式
C_File Mode=文件方式
F_White Balance=情景模式
F_White List=白名单
F_Blacklist=黑名单
F_Add=添加
F_Delete=删除
F_DEFAULT=默认
F_Operation failed!=操作失败
F_Error!=错误!
F_DEFAULT=
F_PCM=
F_G711a=
F_AMR=
F_G711u=
F_G726=
F_AMR475=
F_AMR515=
F_AMR59=
F_AMR67=
F_AMR74=
F_AMR795=
F_AMR102=
F_AMR122=
F_Disabled=不启用
F_Sunny=晴天
F_Cloudy=阴天
F_Home=家居
F_Office=办公
F_Night=夜晚

C_CROATIAN=克罗地亚语
C_DUTCH=荷兰语	 
C_GREEK=希腊语	
C_UKRAINIAN=乌克兰语
C_SWEDISH=瑞典语
C_SERBIAN=塞尔维亚语
C_VIETNAMESE=越南语
C_LITHUANIAN=立陶宛语
C_FILIPINO=菲律宾语
C_ARABIC=阿拉伯语
C_CATALAN=加泰罗尼亚语
C_LATVIAN=拉脱维亚语
C_MSG_DLG_HDC_W_1=设备需要重启来完成这个操作,是否确定执行?
F_DLProtocol=回放协议

C_Loading configuration , finished:=正在加载配置，已完成:
C_Finish configuration=加载成功!

Invalid path=无效路径
C_IP address does not match Gateway = IP地址和网关不匹配
C_Higer=最高
C_High=较高
C_Middle=中等
C_Low=低
C_Lower=较低
C_Lowest=最低

C_Beep=蜂鸣

C_r_BreakNetLimit=修改数据连接数
C_Record FTP=录像FTP
C_Image FTP=图像FTP



C_SSL Enable=SSL 使能
C_Record FTP=录像FTP
C_EtherNet TYPE=网卡类型
C_DHCP=自动获取IP地址
C_Wired card=有线网卡
C_Wireless card=无线网卡